[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\RTL8169]
   "DisplayName"="TP-LINK TG-3269 Series Gigabit Ethernet NIC"
   "Group"="NDIS"
   "ImagePath"="rtl8169.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\PCI\Template\RTL8169]
   "Dll"="NDIS.dll"
   "Class"=dword:02
   "SubClass"=dword:00
   "ProgIF"=dword:0
   "VendorID"=multi_sz:"10ec"
   "DeviceID"=multi_sz:"8169"
   "Entry"="NdisPCIBusDeviceInit"
;
; Registry parameter
;
;   "Support8021p"=dword:0
;   "Jumboframe"=dword:0
   "DuplexMode"=dword:1
   "CksOffload"=dword:0
   "Largesend"=dword:0
   "RTLLANIC"=dword:1000
;
; Use shared ISR handler for the RTL8169
;
   "IsrDll"="giisr.dll"
   "IsrHandler"="ISRHandler"
   "PortIsIO"=dword:1
   "PortOffset"=dword:3E
   "PortSize"=dword:2
   "PortMask"=dword:005F
